Лекция 2. Конспект лекций

### Лекция 2. Физические среды оптической связи и их характеристики

2.1. Волоконные световоды и их характеристики
2.2. Атмосфера и её характеристики
2.3. Оптические кабели

Физические среды передачи оптических сигналов подразделяются на проводные и беспроводные. Проводные среды представляют собой волоконные световоды из различных материалов (кварцевого стекла, пластмассы и др.).

Беспроводной средой принято считать воздушную атмосферу.

Ниже рассмотрены характеристики этих сред, которые необходимо знать при построении систем оптической связи.

### 2.1. Волоконные световоды и их характеристики

Волоконные световоды для техники оптической связи имеют геометрические, конструктивные, оптические характеристики и характеристики передачи оптических сигналов [5, 6].

К геометрическим характеристикам относятся размеры сердечника и оболочка стекловолокна, размеры защитного покрытия, допустимый радиус изгиба волокна.

К конструктивным характеристикам относятся материалы для изготовления, технология изготовления волокон и их стыка, размещение в конструкциях кабелей, максимальные силовые нагрузки на световоды и т.д.

К конструктивным характеристикам относятся материалы для изготовления, технология изготовления волокон и их стыка, размещение в конструкциях кабелей, максимальные силовые нагрузки на световоды и т.д.

К оптическим характеристикам относятся величины показателей преломления сердечника и оболочки, профили показателей преломления, длина волны отсечки, числовая апертура волокна.

К характеристикам передачи волоконных световодов относятся:

- величина потерь оптической мощности на единице длины (дБ/км);

- величина дисперсии (уширения оптического импульса) на единице длины (пс/км);

- модовый состав оптического сигнала;

- нелинейные явления в стекловолокне;

- размер модового пятна.

Пример конструктивного исполнения стекловолокна в защитной оболочке представлен на рис.2.1.

В качестве материалов для изготовления волоконных световодов используется соединение SiO2 c некоторыми примесями Ge и другими материалами. Также для изготовления волоконных световодов используются пластмассы, например, полиметилметакрилат (РММА). Из полимера могут быть изготовлены как многомодовые, так и одномодовые световоды. Исторически одномодовые волокна появились раньше, однако для широкой инженерной практики они уже не представляют интереса, поскольку заметно уступают своим кварцевым аналогам по критически важному параметру — величине вносимых потерь. Кроме того, в случае перехода на одномодовую технику теряются основные достоинства полимерных конструкций, а именно — больший диаметр сердцевины и простота изготовления разъемных соединителей. Многомодовые полимерные волокна имеют следующие основные разновидности:

- обычные, или высокоапертурные (High NA) ступенчатые (в некоторых публикациях они называются стандартными); эта разновидность световодов имеет числовую апертуру NA ≈ 0,5, и коэффициент широкополосности, как правило, обычно не свыше 40 МГц × 100 м;
- низкоапертурные (Low NA) ступенчатые с числовой апертурой NA ≈ 0,25-0,3 и коэффициентом широкополосности около 100 МГц x 100 м;
- градиентные с NA ≈ 0,17-0,3 и коэффициентом широкополосности вплоть до 200 МГц x км и даже более.

В случае перехода на параболические профили показателя преломления в сочетании с использованием новых материалов возникает потенциальная возможность резкого улучшения характеристик полимерных световодов. Так, Lucent Technologies еще в 1999 г. продемонстрировала практическую возможность передачи информационного потока со скоростью 10 Гбит/с на расстояние свыше 100 м по оптическому кабелю с полимерными волокнами типа Lucina. Использованный в эксперименте световод при диаметре сердцевины 120 мкм имел коэффициент затухания менее 20 дБ/км на рабочей длине волны 1300 нм. Для изготовления его световедущей части применялся фторированный полимер CYTOP, разработанный компанией Asahi Glass. Массовому внедрению этой техники препятствует ее чрезвычайно высокая стоимость. Известны также опытные образцы многослойных и многоканальных полимерных волокон. Цель разработок заключалась в увеличении коэффициента широкополосности за счет снижения числовой апертуры без уменьшения площади поперечного сечения сердцевины и прямо связанной с ней эффективности ввода излучения. Многослойное волокно, у которого ступенчатый профиль лестничного типа был сформирован за счет соответствующего подбора показателей преломления внутренней (одной или нескольких) и внешней оболочек (multi step index и, как частный случай двух оболочек, double step index), позволяет получить числовую апертуру NA ≈ 0,3 и коэффициент широкополосности 100 МГц×100м. Волокно данной структуры было разработано в 1999 г. компанией Mitsubishi Rayon и представляет собой изделие переходного типа, объединяющее основные черты и свойства ступенчатых и градиентных световодов. Многоканальный полимерный световод (multi core step index) выполнен по схеме регулярного оптического жгута с сердечником в виде монолитной сборки из нескольких круглых двухслойных светопроводящих элементов с диаметром сердцевины около 100 мкм. Такая конструкция при аналогичных с предыдущими изделиями параметрах числовой апертуры и широкополосности позволяет на порядок снизить минимально допустимый радиус изгиба волокна и довести его примерно до 3 мм. Еще одним преимуществом применения полимерных световодов в качестве среды передачи информации является то, что излучение работающих с ними оптических передатчиков лежит в области видимого спектра. При соответствующем дизайне рабочей части оптического разъема это свойство позволяет осуществлять индикацию активности порта без привлечения дополнительных технических средств.

Рисунок 2.1 Пример конструкции стекловолокна

С точки зрения построения систем передачи основное внимание в волоконных световодах уделяется величинам потерь оптической мощности и дисперсии. При вводе в волокно мощностей оптических сигналов, которые близки к порогам нелинейного поведения волокна, проявляются ряд эффектов (рассеяние Рамана и Бриллюэна, четырёхволновое смешение, самофокусировка [5, 15, 16]).

Потери оптической мощности связаны с поглощением энергии в материале и с рассеянием на неоднородностях.

Поглощение оптического излучения в материалах вызвано квантовыми переходами между различными молекулярными уровнями вещества. Например, в кварцевом стекле (SiO2) пик поглощения приходится на длину волны 9,2 мкм, однако его "хвост" тянется до диапазона 0,8 ÷ 1,6 мкм. Кроме того, в стеклянных волокнах большую роль играют примеси гидроксильных ионов ОН переходных металлов Fe, Ni, Cr, V, Cu, которые приводят к большой неравномерности характеристики затухания (рис. 2.2)

Рассеяние оптического излучения может происходить на малых неоднородностях материалов, габариты которых сопоставимы с длиной оптической волны, в том числе на малых изгибах волноводов.

Характеристика затухания стекловолокна из-за поглощения и рассеяния имеет характер "окон прозрачности" с ограниченными диапазонами частот, которые рекомендованы для систем передачи. При этом параметры затухания нормированы для применения в системах передачи, например, в системах синхронной цифровой иерархии (рис. 2.3). Рисунок

Рисунок 2.2 Спектральные характеристики затухания стеклянного волокна

Рисунок 2.3 Нормированная характеристика затухания одномодового
стекловолокна согласно рекомендации МСЭ-Т G.957

Диапазоны волн: А (1280-1335нм) и В (1480-1580нм) предназначены для длинных линий (порядка 40-80 км и более). Диапазоны волн: С (1260-1360нм) и D (1430-1580нм) предназначены для коротких линий (не более 40км).

Для волоконных световодов с улучшенными характеристиками, приведенными на рис.2.4 (без «водяных пиков» и примесного поглощения), определены оптические диапазоны волн передачи (табл. 2.1).

Рисунок 2.4 Характеристики стекловолокна стандарта G.652

Таблица 2.1 Оптические диапазоны улучшенного стекловолокна G.652

Для расчета затухания (потерь) оптической мощности используются логарифмические единицы – дБ.

Затухание рассчитывается

где Рвх – мощность оптического сигнала на входе в стекловолокне, Рвых – мощность оптического сигнала на выходе стекловолокна. Если величина А приведена для 1км линии, то она обычно обозначается α и измеряется дБ/км (рис.3.1-3.3). Для линии отличной от длины 1км затухание находится из произведения

, где L – длина линии.

Конструкции оптических волноводов и оптические характеристики материалов волноводов определяют целый ряд параметров сред передачи оптических сигналов помимо затухания: апертуру ввода излучений в волновод; модовый спектр волновода; затухание; дисперсионные искажения оптических импульсов, возникающие из-за различной скорости распространения спектральных компонентов в волноводе (рис.2.5), поляризационную чувствительность.

Величина дисперсии оценивается квадратичной разностью длительности оптического импульса на входе и выходе стекловолокна:

Рисунок 2.5 Дисперсия оптического импульса

Причинами дисперсии в оптоволокне принято считать:

- различие скорости распространения световых мод, образующих межмодовую дисперсию (τ мм);

- направляющие свойства оптического волновода, образующие волноводную дисперсию (τв);

- свойства материала оптоволокна, создающие материальную дисперсию (τ м);

- сумма волноводной и материальной дисперсии образует хроматическую (τХр);

- различие скоростей распространения двух взаимно перпендикулярных составляющих моды, обусловленных двойным лучепреломлением волокна, образующее поляризационную модовую дисперсию ПМД (τ пмд).

При этом под модой принято понимать тип электромагнитной волны, для которой выполняется условие полного внутреннего отражения в световоде (рис.2.6).

Дисперсия имеет размерность [с/км], т.е. секунда на километр.

Рисунок 2.6 Пример конструкций волоконных световодов и образования
дисперсионных искажений оптических импульсов

Волноводная и материальная дисперсия образуют хроматическую τХр, зависящую от ширины спектра моды излучения передатчика. Поэтому хроматическая дисперсия имеет размерность [с/нм×км], где нм – единица ширины спектра излучения источника). Хроматическая дисперсия зависит от удельного значения τХр , ширины спектральной линии Δλ и длины волокна L:

Поляризационная модовая дисперсия (ПМД) имеет размерность:

[с/√км] и вычисляется на длине волокна L: DПМД=τПМД×√L

где коэффициент ПМД, определяемый (пс/) для волокон рядом известных стандартов МСЭ-Т (G.652 … G.657).

Если приравнять значения хроматической и поляризационной дисперсии, то можно вычислить расстояние, на котором эти два вида дисперсии становятся сопоставимыми:

, где при τПМД = 0,5пс/√км, τХр=2пс/нм×км и Δλ=0,05нм длина будет равна 25км. Т.о., на участке передачи свыше длины 25км обязателен учёт ПМД. Если участок передачи короче 25км, то основной считать хроматическую дисперсию.

Совокупная дисперсия многомодового оптического волокна оценивается соотношением:

В многомодовых волокнах, где существует большое число параллельно распространяющихся пучков света на разных волнах, но порожденных одним излучателем, преимущественно учитывается τмм. При этом в волокне с градиентным, т.е. плавным изменением показателя преломления сердцевины волокна, межмодовая дисперсия существенно меньше (рис.2.6).

В одномодовых волокнах, где существуют условия формирования в волноводе только для одного пучка света со спектром Δλ<<λ, т.е. несущей волны, учитывается сумма τХр =(τм + τв) и при высоких скоростях передачи данных (около 10 Гбит/с и выше) - τПМД. Однако сумма τм + τв может быть близкой к нулю, что обусловлено различным характером дисперсии, которая, в свою очередь, определяется конструкцией волновода, например, на волне 1310нм для волокон стандарта G.652 (рис.2.7). Разные знаки дисперсии указывают на опережение или отставание спектральных компонент одной моды.

Дисперсия оптических импульсов в среде распространения может привести к межсимвольным помехам в сигналах и искажению передаваемых сообщений, поэтому дисперсия в волоконно-оптических линиях связи имеет нормированные значения для определенных спектральных диапазонов и расстояний (табл.2.2). Это волоконные световоды с нулевой дисперсией на волне 1310 нм (SM, по рекомендации G.652), световоды со смещённой (DS, по рекомендации G.653) и смещённой ненулевой дисперсией (NZDS, по рекомендациям G.655, G.656): Tera Light, Pure Guide, E-LEAF, True Wave (рис.2.8).

Таблица 2.2 Дисперсионная устойчивость цифровой передачи в стекловолокнах SM и NZDS

Рисунок 2.7 Характеристика хроматической дисперсии одномодового
стекловолокна SM, оптимизированного для длины волны 1.31 мкм

Рисунок 2.8 Характеристика дисперсии одномодовых
стекловолокон SM, DS, NZDS для волн диапазона 1490 - 1675 нм

Указанные волоконные световоды отличаются геометрическими и оптическими характеристиками. На рис. 2.9 представлены характерные профили показателей преломления сердцевины и оболочки для одномодовых волокон SM и NZDS.

Рисунок 2.9 Характеристики показателей преломления одномодовых стекловолокон для минимума дисперсии на 1310нм и 1550нм

Заметные ограничения по дальности передачи оптических импульсов при увеличении скорости передачи может вызвать поляризационная модовая дисперсия (ПМД). Примеры ограничений приведены в табл.2.3.

Таблица 2.3 Ограничения распространения в волокне по причине ПМД

С другими примерами характеристик затухания и дисперсии волоконных световодов можно детально ознакомиться в литературе [5, 6, 8, 13, 15].

Нелинейно-оптические эффекты в средах распространения рассматриваются как результат взаимодействия оптического излучения (оптического поля) с множеством атомов и молекул. Это происходит только при определённой мощности лазерного излучения, когда напряженность электрического поля внешней волны сопоставима с напряженность поля внутри атомов вещества. Нелинейно-оптический эффект проявляется в виде нелинейной зависимости показателя преломления от величины мощности оптического излучения (квадратичная, кубичная, т.е. х=2,3)

Нелинейно-оптические эффекты имеют уже устоявшуюся классификацию и достаточно хорошо изучены:

- фазовая самомодуляция и фазовая кроссовая модуляция (ФСМ, ФКМ);

- вынужденное комбинационное или рамановское рассеяние (ВКР);

- вынужденное рассеяние Мандельштамма-Брюэллена (ВРМБ);

- четырехфотонное или четырёхволновое смешивание (ЧВС).

Воздействие этих эффектов обнаруживается в системах передачи с разделением по длине волны как фактор существенных ограничений по дальности и скорости передачи оптических импульсов в оптических каналах.

Так в результате ФСМ происходит смещение фронта и среза оптического импульса, приводящее к его временному сжатию, т.е. к эффекту противоположному дисперсии, но при этом сжатие при большой мощности оптического импульса (измеряемой величиной около 1Вт) может привести к тепловому разрушению стекловолокна. Однако при точном выборе эффекта ФСМ относительно дисперсии можно получить устойчивую форму импульса, которую называю солитоном. Такой импульс может распространяться в световоде теоретически бесконечно, но при условии его энергетической поддержки (оптического усиления).

В результате ФКМ может произойти искажение формы и временных позиций оптических импульсов соседних каналов (рис.2.10). Причиной ФСМ и ФКМ является нелинейный оптический эффект Керра.

В результате эффектов рассеяния ВРМБ и ВКР формируются спектры оптических помех (рис.2.11 а, б), которые имеют разную ширину и смещение в длинноволновую область. Кроме того, спектр рассеяния ВРМБ направлен в сторону передатчика.

Рисунок 2.10 Результат фазовой кроссовой модуляции

Причиной ВРМБ служит взаимодействие фотон - акустический фонон, т.е. рассеяние происходит на акустических вибрациях стекловолокна. Причиной ВКР служит фотон-фононное взаимодействие в материале, т.е. фотон рассеивается на молекулярных колебаниях волокна (фононах).

Рисунок 2.11 Спектры рассеяния ВРМБ и ВКР

Спектр ВРМБ имеет ширину 30-60МГц и смещён на 11ГГц. Спектр ВКР имеет ширину около 7ТГц и смещён на 13ТГц.

Явление ЧВС приводит к появлению новых частот, часть которых может попадать в соседние оптические каналы и вызывать перекрёстные помехи. Для проявления ЧВС достаточно всего двух оптических частот (рис.2.12), однако при большем числе оптических частот спектр существенно расширяется и все каналы могут быть поражены помехами.

Примеры некоторых характеристик волоконных световодов компании CORNING, которая первой в мире произвела волоконные световоды, представлены в табл.2.4.

Необходимо отметить, что в настоящее время существует широкий спектр международных стандартов на волоконные световоды для различных применений (табл.2.5).

Рисунок 2.12 Спектр ЧВС

Примеры некоторых характеристик волоконных световодов компании CORNING, которая первой в мире произвела волоконные световоды, представлены в табл.2.4.

Необходимо отметить, что в настоящее время существует широкий спектр международных стандартов на волоконные световоды для различных применений (табл.2.5).

Таблица 2.4 Технические параметры оптических волокон «CORNING»

Таблица 2.5 Характеристики типов волокон

Перспективными волокнами для применения на различных участках оптических сетей могут стать многосердцевинные волокна MCF (multi core fiber) с числом сердцевин 5, 7, 9,13 и т.д.

### 2.2. Атмосфера и её характеристики

Распространение оптического излучения в атмосфере сопровождается двумя существенными для оптической линии связи процессами: флуктуациями принимаемого сигнала из-за рефракции излучения на турбулентных неоднородностях воздуха и аэрозольными рассеянием и поглощением на частицах дождя, тумана, снега, промышленных выбросах, пыли. Кроме того, поглощение излучения в атмосфере зависит от длины волны, и эта зависимость имеет характер окон прозрачности (рис. 2.10).

Поглощение света атмосферой зависит и от содержания в ней водяных паров и углекислого газа вдоль пути распространения световой волны, концентрация которых в свою очередь зависит от влажности воздуха и высоты [19,21].

Рисунок 2.10 Поглощение оптического излучения атмосферой

### 2.3. Оптические кабели

Широкое внедрение волоконно-оптических сетей (ВОС) на единой сети связи России объясняется возможностью создания ВОС за короткий период времени, низкой стоимостью и высокой надежностью сетей.

Оптический кабель (ОК) может быть проложен в грунт вдоль автомобильных дорог, по опорам железных дорог, на линиях электропередачи, в силовых кабелях, в канализационных и водопроводных трубах, по руслу рек и дну озер.

Подразделяют ОК по таким признакам, как: назначение и условия применения; способ прокладки; конструктивные и технологические особенности; число ОВ и электрических жил.

В общем случае деление по группам, установленное ГОСТ и публикацией МЭК (Международной Электротехнической Комиссии), достаточно условно, так как требования, предъявляемые к каждой группе кабелей в нашей стране и за рубежом, отличаются в значительной степени, как по уровню параметров, так и по их комбинации. Сравнение групп позволяет выделить типовые конструкции, характерные для каждой группы, и провести их анализ.

Выбор той или иной конкретной конструкции в пределах одной группы или вида зависит от многих переменных и определяется параметрами системы передачи, внешними воздействиями и стоимостью.

Согласно классификации МСЭ-Т оптические кабели можно разделить на кабели для внешней и внутренней прокладки (рис.2.11 и 2.12).

Рисунок 2.11 Классификация оптических кабелей для внешней прокладки

Рисунок 2.12 Классификация ОК для внутренней прокладки

В свою очередь, ОК можно подразделить в классификации на подземные и подвесные (рис.2.13 и 2.14).

Рисунок 2.13 Классификация ОК для прокладки под землю

Рисунок 2.14 Классификация ОК для подвески

Отдельная классификация применяется для подводной прокладки ОК (рис.2.15).

Рисунок 2.15 Классификация ОК для подводной прокладки

Физика распространения оптического сигнала и физические свойства оптических волокон отличаются от физики распространения электрических сигналов и физических свойств обычных металлических проводников. Однако основное назначение элементов конструкции волоконно-оптического кабеля аналогично назначению элементов конструкций обычных кабелей электросвязи с металлическими проводниками. Оно заключается в том, чтобы сохранять характеристики передачи и механическую прочность волокон стабильными в процессе изготовления, прокладки и эксплуатации кабеля.

Поскольку кабели электросвязи могут подвергаться всевозможным вредным воздействиям в природных условиях и условиях, связанных с деятельностью человека, необходимы конструкции кабелей, которые могли бы выдержать любые воздействия окружающей среды. Волоконно-оптические кабели должны обладать высокой механической и химической прочностью. Размеры и характеристики оптических волокон, применяемых в электросвязи, должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т:

- G.651 (многомодовые градиентные волокна 50/125 мкм);
- G.652 (одномодовые волокна);
- G.653 (одномодовые волокна со сдвигом дисперсии);
- G.654 (одномодовые волокна с затуханием, минимизированным на волне 1550 нм);
- G.655 (одномодовые волокна со смещенной ненулевой дисперсией, в том числе с малым наклоном кривой дисперсии, с большой эффективной площадью поля моды);
- G.656 (одномодовые волокна со смещённой ненулевой дисперсией для широкополосных сетей связи);
- G.657(одномодовые волокна не чувствительные к потерям на макроизгибе, для использования в сетях доступа).

При проектировании волоконно-оптических кабелей должна быть предусмотрена защита волокна от дополнительного затухания и чрезмерной механической деформации при различных условиях эксплуатации, учтены изменения геометрических размеров кабеля, оказывающие влияние на рабочие характеристики волокна. Кроме того, волокно должно быть таким, чтобы легко выполнялись работы по прокладке и сращиванию волокон в кабельных муфтах, а также соединения на стойках при концевой заделке кабелей.

По сравнению с традиционными кабелями электросвязи с металлическими проводниками волоконно-оптические кабели обладают многими достоинствами:

- малые масса и размер;
- возможность прокладки на большие расстояния;
- малые потери;
- отсутствие переходных влияний;
- большая ширина полосы;
- отсутствие влияния электромагнитных полей.

К факторам, учитываемым при проектировании волоконно-оптических кабелей относятся:

- механические характеристики и характеристики окружающей среды;
- долгосрочная надежность;
- легкость выполнения работ по прокладке и сращиванию;
- применение на сети.

Внешние кабели прокладываются в разных условиях и могут подвергаться сильным природным воздействиям, поэтому при выборе кабеля необходимо предусматривать все возможные воздействия окружающей среды.

Очень перспективными являются полностью диэлектрические кабели связи, которые не подвержены воздействию сильных электромагнитных полей. Однако при их применении должны быть обеспечены: прочная защита кабеля, и особенно волокон, от механических воздействий. Механические воздействия вызывают: землетрясения, вечная мерзлота, подвижка пластов, оползни, селевые потоки, камнепады, проникновения паров воды с примесями и других источников атомарного водорода, способствующих коррозии кварцевых волокон, грызуны и насекомые. При этом усложняются: электропитание необслуживаемых пунктов; передача сигналов телеконтроля, телемеханики и служебной связи; возможность обнаружения места повреждения трассы подземного кабеля.

Кабели с металлическими элементами в настоящее время широко используются в подземных, подвесных, подводных конструкциях на магистральных, зоновых и местных сетях, в районах землетрясений, в районах с вечно-мерзлыми и оползневыми участками, в местах обитания большого числа грызунов. При использовании конструкции ОК с металлическими элементами следует различать две большие группы (диэлектрические и с металлическими элементами) и три подгруппы:

- ОК, содержащие армирующие элементы (диэлектрические или металлические), находящиеся в центре конструкции кабеля;
- ОК, содержащие армирующие элементы по периферии оптического сердечника;
- ОК, содержащие армирующие элементы и в центре, и на периферии.

Кроме того, ОК с металлическими элементами могут быть разделены еще на две подгруппы: с пассивными металлическими элементами и с пассивными и активными металлическими элементами.

При выборе типа оболочек (диэлектрическая, металлическая, металлодиэлектрическая) кроме электромагнитного воздействия необходимо рассматривать и другие факторы:

- генерация атомарного водорода;
- климатические условия;
- проникновение воздуха;
- сопротивление проникновению примесей;
- механическая стабильность;
- химическое сопротивление;
- диаметр кабеля;
- масса кабеля;
- термостойкость и огнестойкость;
- сопротивление грызунам и насекомым;
- метод соединения оболочки на строительных длинах.

Для ОК с активными и пассивными металлическими элементами важным является электромагнитная совместимость в условиях воздействия сильных электромагнитных полей. Ниже приведены примеры некоторых конструкций оптических кабелей. Т. к. на сегодняшний день в Российской Федерации нет единой системы обозначения марок оптических кабелей, мы посчитали, что брать за эталон обозначения какого-либо завода и выдавать это за должное было бы, по меньшей мере, несправедливо, на сайте www.ruskable.ru опубликованы таблицы соответствия разных обозначений оптических кабелей российских производителей.

Кабели компании ОПТЕН для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям. Кабели марок ДАС, САС применяются также для прокладки через болота и неглубокие несудоходные реки. Кабели марок ДПН, CПН могут прокладываться внутри зданий, в тоннелях, коллекторах. Кабели марок ДПГ, СПГ могут прокладываться в кабельной канализации, внутри зданий, в тоннелях, коллекторах.

Марки ДПС, ДПН, ДПГ, СПС, СПН, СПГ, ДАС, САС

Рисунок 2.16 Пример конструкции кабеля ОПТЕН для прокладки в грунт

Кабели компании ОПТЕН для подвески на опорах линий электропередачи, контактной сети железных дорог, воздушных линий связи. Кабели марок ДПМ и ДПК используются также для прокладки в кабельной канализации и грунтах всех категорий.

Марки: ДПМ, ДПК, ДОМ, ДОК

Рисунок 2.17 Пример конструкции кабеля ОПТЕН для подвески

Вопросы монтажа и измерений оптического кабеля рассматриваются во время практических занятий и отражаются в учебных материалах по другим специальным дисциплинам. Кроме того, необходимо обратиться на сайты поставщиков различного оборудования для измерений и монтажа оптического кабеля с целью предварительного ознакомления (www.ruscable.ru, www.opten.spb.ru , www.prointech.ru, www.ptfiber.com, и т.д.)