Как влияет величина шага квантования на точность передачи непрерывного сообщения дискретными сигналами? Из каких соображений необходимо выбирать величину шага квантования