Прозрачная пластинка пропускает половину падающего на нее све-

тового потока. Определить коэффициент поглощения, если толщина

пластинки d = 4,2 см. Рассеянием пренебречь. Считать, что 10% падающего

потока отражается от поверхности пластинки.