Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2)

### Тема 3: Элементы и узлы цифровых устройств

назад | оглавление | вперед

### 3.6: Сравнение параметров логических элементов основных семейств

Для рационального выбора элементной базы при проектировании цифровой аппаратуры можно воспользоваться сравнением параметров однотипных базовых элементов разных семейств. В табл. 3.2 сведены параметры типовых базовых логических элементов с двумя входами для разных семейств.

Таблица 3.2

Тип элемента | Напряже-ние питания | Средняя потребляе- мость, Р, мВт | Среднее время задержки tЗ.СР, нс | Работа переключе- ния АП, пДЖ | Нагрузочная способность К раз
РТЛ | 3 | 5 | 25 | 125 | 4
ДТЛ | 5 | 9 | 25 | 225 | 7
ТТЛ | 5 | 10 | 10 | 100 | 10
ТТЛШ | 5 | 2 | 10 | 20 | 10
ЭСЛ | 5 | 40 | 0,75 | 30 | 10
p-МДП | +4, -12 | 0,5 | 100 | 50 | 20
n-МДП | +12, ±5 | 0,5 | 30 | 15 | 20
КМДП | +3 до 15 | (0,2…0,3)*103 | 90…30 | 0,05 | 50
И2Л | 1 | (1…10)*103 | 1000…10 | 1 | 3

Из таблицы видно, что наименьшее время задержки имеют элементы с малым перепадом логических уровней и повышенным энергопотреблением. Комплексным показателем качества элемента является работа переключения АП = РПОТ.СРtЗ.СР. Сравнение логических элементов по этому показателю позволяет сделать вывод, что наиболее перспективными семействами логических элементов являются И2Л и КМДП. Показатели средней мощности и работы переключения для КМДП логических элементов соответствуют частоте переключения fП = 1 кГц.

назад | оглавление | вперед