Чему равен угол φ в последовательной RL-цепи, если известны синусоидальное напряжение 10 В, активное сопротивление 10 Ом и мощность P = 8 Вт?