При какой длине трубы течение будет ламинарным? Критическое число Рейнольдса равно 2300 (определяется через радиус трубы). Перепад высот Н = 5 м, площадь сечения S = 1,0 см2.