Через блок с неподвижной осью вращения О перекинута верёвка, к концу А которой прикреплён груз весом 18 Н. Свисающий конец В верёвки отклонён от вертикали на угол 60 градусов и закреплён. Пренебрегая весом блока и верёвки, определить давление на ось О блока.

Ответ: 