Во внешней цепи из двух одинаковых резисторов сопротивлением *R*  = 2,0 Ом каждого, выделяется одинаковая мощность как при параллельном, так и при последовательном их соединении. Найти мощность, выделяемую во внешней цепи, если ЭДС источника ε = 15 В.